**SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Telefon/fax: 0248/223.193 [smlpgc.cjarges@gmail.com](mailto:smlpgc.cjarges@gmail.com)

**Se aprobă,**

**PREŞEDINTE,**

**Avizat,**

**SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,**

**Ionel VOICA**

**Ion MÎNZÎNĂ**

**RAPORT**

la proiectul de hotarare privind aprobarea

D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii),

Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul

**,,Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Coltu – Ungheni – Recea – Negrasi - Mozacu, km 7+940-14+940,**

**L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Arges’’**

**Situatia existenta**

Sectorul de drum DJ 679 D cuprins intre 7+940 – 14+940 cu lungimea de 7 km km prezinta structura rutiera sub forma unei imbracaminti asfaltice in grosime de 6-7 cm dar si grosimi de 25-30 cm asfalt in 3 straturi, grosimi identificate ca urmare a prelevarii de carote, fiind subdimensionata pentru valorile actuale de trafic.

Imbracamintea asfaltica este imbatranita, cu gropi, faiantari, fagase, suprafete exudate, valuriri, tasari, denivelari. Se observa o stare puternica de degradare a imbracamintii asfaltice, cu un volum mare de goluri.

Sub imbracamintea asfaltica exista o zestre din balast de circa 10-15 cm. Santurile sunt din pamant, majoritatea colmatate fara sa asigure o evacuare controlata de-a lungul drumului. Podetele sunt in mare parte colmatate si nu au amenajata sectiunea de evacuare a apelor colectate, iar altele necesita inlocuire fiind intr-o stare avansata de degradare.

Starea actuala a structurii rutiere existente a drumului influenteaza negativ activitatea economica, agricola, circulatia vehiculelor si autovehiculelor desfasurandu-se anevoios, mai ales in perioadele secetoase datorita prafului, dar si in perioadele cu precipitatii datorita baltirii apelor pe platform drumului.

**Descrierea lucrarilor de baza**

In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de analizarea situatiei in teren, studii de teren si expertiza tehnica.

Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si geotehnice ale amplasamentului.

**Sistemul rutier**

**Structura rutiera propusa** – consolidarea drumului cu sistem rutier elastic dupa frezarea asfaltului existent si scarificarea si profilarea zestrei existente:

* 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16
* 6 cm strat de legatura beton asfaltic BAD 22,4
* 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63 mm
* 25 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm
* 15 cm zestre din pietruire existenta

**Drumurile laterale** - 38 buc. amenajate cu aceiasi structura rutiera a drumului principal pe o lungime de 20 m si latime de 4 m.

**Acostamente** – balast/consolidate cu beton de ciment pe sectorul de santuri pereate.

**Accese la proprietati** – 177 buc podete tubular D = 600 mm, L = 6 m

**Scurgerea apelor**

Podete- D = 600 mm, L = 7,5 m – 34 buc

* + - D = 800 mm, L = 7,5 m – 7 buc

Santuri pereate – 840 m

Santuri de pamant – 7990 m

**Siguranta circulatiei**

Marcaje rutiere – 22 km

Indicatoare rutiere – 39 buc

Borne kilometrice – 7 buc

Bornr hectometrice – 65 buc

In profil transversal drumul va avea urmatoarele caracteristici:

* categoria de importanta C normala
* clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie
* partea carosabila 6,0 m
* acostamente 2 x 0,5 m
* lungime reala – 6469 m

**Principalii indicatori tehnico – economici aferenti investitiei:**

**Valoarea totala a investitiei: 19.471.538,24 lei cu TVA din care**

**Constructii montaj: 17.188.725,33 lei cu TVA**

**Durata de realizare** – 14 luni (P+E)

Fata de cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul **,,** **Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Coltu – Ungheni – Recea – Negrasi - Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Arges”**,este fundamentat din punct de vedere al reglementarilor specific aplicabile, sens in care va supunem spre dezbatere si adoptare proiectul de hotarare alaturat, in temeiul art. 173 (3) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019, art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 9 si 10 din H.G. 907/2016 si art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Simona Alisa CIOBANU**

**SEF SERVICIU,**

**Catalin SOVAR**

**Întocmit:**

**Dragos Dinca**