***Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini***

**Sistem de colectare a deseurilor din zona 8 Costesti jud.Arges**

Planul de colectare a deseurilor conceput pentru a fi implementat in Zona 8 Costesti a Judetului Arges, deci in Etapa a II-a a proiectului, consta in implementarea unei combinatii de sisteme, ce presupun in principal puncte comunale (platforme de colectare + grupuri de containere) precum si colectare de la domiciliu a deseurilor reciclabile. Deseurile se vor colecta de la toti locuitorii zonei 8 din judetul Arges, atat din mediul urban, cat si din mediul rural.

Estimarea cantitatiilor, pe tipuri de deseuri, in zona 8 Costesti pentru anul 2015 , este prezentata in tabelul nr.1.Aceste deseuri provin,sunt generate,de gospodariile individuale din mediul urban,rural,precum si de agentii economici si institutii.

**Tabel nr.1 Estimare cantitati deseuri** **Zona 8 Costesti, anul 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zona 8** | |
| **Tipuri**  **deseuri** | **AN 2015**  **(tone/an)** |
| **Reziduale** | 3980 |
| **Reciclabile** |  |
| **Hartie /Carton** | 149 |
| **Plastic** | 201 |
| **Metal** | 76 |
| **Sticla** | 167 |

***Sursa datelor: Calcule efectuate pe baza datelor din Studiul de fezabilitate*** „***Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa –a II-a.”***

Sistemul de colectare a deseurilor este descris dupa cum urmeaza:

**1.Colectarea deseurilor reziduale, reciclabile, biodegradabile din containere amplasate pe platformele de colectare de tip A,tip B si din grupuri de containere amplasate pe strazi ( sistem de colectare la punct fix) si colectarea deseurilor reciclabile din pubele ( sistem de colectare din poarta in poarta).**

**1.1 Colectarea deseurilor reciclabile, din pubele cu capacitatea de 120l ( sistem de colectare din poarta in poarta).**

Tabelul nr.2 prezinta dotarea gospodarilor populatiei cu pubele din Zona 8, pe tipuri de deseuri, achizitionate prin proiectul „ Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa – a II-a.”

**Tabel nr.2 Dotarea gospodarilor populatiei cu pubele, pentru colectarea deseurilor reciclabile, Zona 8.**

| **ZONA/LOCALITATE** | **Pubele noi, cu capacitatea de**  **120 l pentru colectarea deseurile reciclabile** |
| --- | --- |
| **Zona 8 Costesti** |  |
| Oras Costesti + sate | 2974 |
| Comuna Barla | 1227 |
| Comuna Buzoesti | 1318 |
| Comuna Caldararu | 586 |
| Comuna Harsesti | 541 |
| Comuna Izvoru | 557 |
| Comuna Lunca Corbului | 620 |
| Comuna Mirosi | 572 |
| Comuna Mozaceni | 563 |
| Comuna Negrasi | 557 |
| Comuna Popesti | 503 |
| Comuna Raca | 313 |
| Comuna Rociu | 571 |
| Comuna Recea | 659 |
| Comuna Slobozia | 1080 |
| Comuna Stolnici | 791 |
| Comuna Suseni | 637 |
| Comuna Stefan cel Mare | 528 |
| Comuna Teiu | 325 |
| Comuna Ungheni | 745 |
| **Total Zona 8** | **15669** |

Asa cum este prezentat in tabelul nr.2. in localitatile din Zona 8 , viitorul operator va colecta din pubele cu capacitatea de 120 l, doar deseurile reciclabile.

**1.2 Colectarea deseurilor din containere amplasate pe platformele de colectare tip A,tip B. ( sistem de colectare la punct fix).**

Amplasmentele pe care s-au executat platformele (tip A si tip B) pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere solide au fost puse la dispozitia proiectului prin H.C.L-uri, date de autoritatiile locale.

Pe platformele de tip A , avand o suprafata de 25m2 , se vor amplasa cinci containere de 1,1m3 ( trei pentru deseuri reciclabile – hartie/carton , plastic, sticla ) , unul pentru deseuri reziduale si unul pentru fractiunea organica –biodegradabila,compostabila).

Pe platformele de tip B, avand o suprafata de 8m2, se vor amplasa doua containere de 1,1m3 (unul pentru deseuri reciclabile si unul pentru deseuri reziduale).

Tabelul nr.3 prezinta distributia containerelor noi, achizitionate prin proiectul „Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa – a II-a. „ , pe platformele Tip A si B in localitatiile aferente Zonei 8 Costesti. Este indicata si localizare platformelor , conform HCL-uri emise de autoritatiile locale.

**Tabel nr.3. Lista platformelor de colectare amenajate pentru colectarea deseurilor reziduale, reciclabile, biodegradabile si dotarea acestora – Zona 8 Costesti**

| **Nr.crt.** | **Localitate/ tip platforma** | **Denumire locatie amplasare platforma , conform H.C.L-uri.** | **Numar Containere**  **Noi (1,1m3)** | **Numar Containere**  **noi ( 1,1m3)** | **Numar**  **Containere**  **noi ( 1,1m3)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Metal** | **Metal** | **Plastic** | | | |
| **Deseuri reziduale** | **Deseuri biodegradabile** | **Deseuri reciclabile** | | | |
|  |  | **Hartie/**  **Carton** | **Plastic** | | **Sticla** |
| 1. | **Costesti** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforme  de tip B,  8 mp | Stircii de Sus - Lac | 1 |  | 1 | | | |
| Stircii de Jos - Ferma zootehnica | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Zorile -La Sandu | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Zorile - Randunica | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Zorile- Scoala | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Zorile-Moara Pocaiti | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Parvu Rosu -Scoala | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Parvu Rosu - Gara | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Smei - Scoala | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Brosteni- Lac | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Brosteni- Troita | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Brosteni  - Intrare Helesteu Varzaru | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Podu Brosteni - Scoala | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Telesti- Datcu | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Telesti- Intrare Tarlesti | 1 |  | 1 | | | |
| Cartier Telesti- Avicola | 1 |  | 1 | | | |
| Platforma  de tip A ,  25 mp | Costesti- Piata | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| **Total Costesti** |  | **17** | **1** | **1** | **17** | | **1** |
| 2. | **Birla** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Mozaceni - Blocuri Mozaceni - Vale colt din N-E | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Barla - Punctul Spate magazin cooperatie Barla | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Mandra - Lacul porcilor | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Urluieni - Incinta scoala | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Badesti - La pod | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Birla** |  | **5** | **1** | **1** | **5** | | **1** |
| 3. | **Buzoiesti** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Ionesti- Vale, tarla 15, parcela 645 | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Vulpesti - Plesesti, tarla 25, parcela 388 | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Serboieni - Campeni- tarla 18 | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Cornatel - tarla 22, parcela 1154 | 1 |  | 1 | | | |
| Platforma  de tip A  ,25 mp | Sat Curteanca - tarla12, parcela 442 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| **Total Buzoiesti** |  | **5** | **1** | **1** | **5** | | **1** |
| 4. | **Caldararu** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Caldararu -pod Dj 679A | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Strimbeni - in intersectia DC 134 cu DC 679C | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Burdea - Scoala Burdea | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Caldararu** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | | **1** |
| 5. | **Harsesti** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Harsesti - Vlasceni | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | Sat Ciobani- Iesire comuna Corbu (punctul Mitulica) | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Martalogi - La ferma Dacia | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Harsesti** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | | **1** |
| 6. | **Izvoru** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Punct -Fostul Dispensar | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Punct - Poiana Putului Boboc | 1 |  | 1 | | | |
| Punct - Poiana Cucu | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Izvoru** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | | **1** |
| 7. | **Lunca Corbului** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A,  25 mp | Sat Lunca Corbului - Targ Saptamanal | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | Sat Catane - Fantanele | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Marghia de Jos - Pod Baroasa | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Lunca Corbului** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | | **1** |
| 8. | **Mirosi** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Mirosi - La Stanculescu | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Mirosi - Moara de la Grajdul comunal | 1 |  | 1 | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Surdulesti - La Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
|  | **Total Mirosi** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | | **1** |
| 9. | **Mozaceni** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Mozaceni - Pod Spital | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | Sat Mozaceni - Spate bloc Internat | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Misei - Bascula Misei | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Mozaceni** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 10. | **Negrasi** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Negrasi - Langa brutarie | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Mozacu - Langa statia de autobuz | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Buta - Langa pasune | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Negrasi** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 11. | **Popesti** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Slobozia - Salomia | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
|  | Platforma  de tip B ,  8 mp | Sat Popesti - Punct Avram | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Popesti** |  | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | |
| 12. | **Raca** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Raca – Zona Centru - Punct Ratoi | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforma  de tip B ,  8 mp | Sat Raca - Zona Ranca Noua - Punct Scoala Catun | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Raca** |  | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | |
| 13. | **Rociu** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Rociu - Tarlaua 12, Parcela 354 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Gliganu de Sus - Tarlaua 5, Parcela 367 | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Serbanesti - Tarlaua 25, Parcela 2114 | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Rociu** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 14. | **Recea** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Recea - CAP Recea | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | Sat Recea - Dispenasarul veterinar | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Deagu de Sus- Camin Cultural Deagurile | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Recea** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 15. | **Slobozia** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforme  de tip B ,  8 mp | Langa podetul metalic- Raul Dambovnic | 1 |  | 1 | | | |
| Langa podul metalic- Raul Dambovnic | 1 |  | 1 | | | |
| Langa statia de apa, pe pasunea comunala | 1 |  | 1 | | | |
| Platforma  de tip A ,  25 mp | La fostul CAP - langa cabina paznicului | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
|  | **Total Slobozia** |  | **4** | **1** | **1** | **4** | | **1** |
| 16. | **Stolnici** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Blocuri Stolnici - La Bloc | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | La Spanave - Remiza veche PSI | 1 |  | 1 | | | |
| La Gara Stolnici | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Stolnici** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 17. | **Suseni** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A,  25 mp | Sat Cersani – Punctul Islaz Cersani | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B ,  8 mp | Sat Tutulesti - Punctul Moara Vetii | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Galasesti - Punctul Onita | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Suseni** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 18. | **Stefan cel Mare** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Stefan cel Mare - Fosta Ferma de pui C.A.P | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Stefan cel Mare - Izlaz comunal partea de est | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Glavacioc - Fosta groapa de gunoi | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Stefan cel Mare** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
| 19. | **Teiu** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A,  25 mp | Sat Teiu vale - Biserica | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
|  | Platforma  de tip B,  8 mp | Sat Teiu vale - Fosta Baza de receptie | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Teiu** |  | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | |
| 20. | **Ungheni** |  |  |  |  | | | |
|  | Platforma  de tip A ,  25 mp | Sat Ungheni - punct Sanda Vochin - Pod | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Platforme  de tip B,  8 mp | Sat Gaujani - punct Patrana - Fantana - Astupata | 1 |  | 1 | | | |
| Sat Humele - punct Teren Sport - Scoala Humele | 1 |  | 1 | | | |
|  | **Total Ungheni** |  | **3** | **1** | **1** | **3** | **1** | |
|  | **Total**  **Zona 8 Costesti** |  | **76** | **20** | **20** | **76** | **20** | |

Pe aceste platforme de tip A si tip B, din zona 8 Costesti, sunt amplasate un numar de 96 containere, din metal ( otel zincat) cu capacitatea de 1,1 mc., 76 pentru colectarea deseurilor reziduale si 20 pentru colectarea deseurilor biodegradabile.

Tot pe aceste platforme de tip A si tip B, din zona 8 Costesti, sunt amplasate 116 containere , din plastic (din polietilena de inalta densitate HDPE ) cu capacitatea de 1,1 mc , 76 pentru colectarea deseurilor din plastic, 20 pentru colectarea deseurilor din hartie/carton si 20 pentru colectarea deseurilor din sticla

Tabelul nr.4 prezinta centralizat distributia platformelor Tip A si B in localitatiile aferente Zonei 8 si numarul de containere alocate.

**Tabel nr.4.**  **Distributia platformelor in localitatiile aferente Zonei 8 si numarul de containere alocate.**

| **Nr. Crt.** | **Localitatea** | **Platforme**  **Tip A 25mp**  **( numar)** | **Containere 1,1 mc, aferente Platforme Tip A**  **(numar)** | **Platforme**  **Tip B 8mp**  **( numar)** | **Containere**  **1,1 mc**  **aferente Platforme**  **Tip B**  **(numar)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zona 8 - Costesti** | | | | |
|  | Oras Costesti +Sate | 1 | 5 | 16 | 32 |
|  | Comuna Barla | 1 | 5 | 4 | 8 |
|  | Comuna Buzoiesti | 1 | 5 | 4 | 8 |
|  | Comuna Caldararu | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Harsesti | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Izvoru | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Lunca Corbului | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Mirosi | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Mozaceni | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Negrasi | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Popesti | 1 | 5 | 1 | 2 |
|  | Comuna Raca | 1 | 5 | 1 | 2 |
|  | Comuna Rociu | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Recea | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Slobozia | 1 | 5 | 3 | 6 |
|  | Comuna Stolnici | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Suseni | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Stefan cel Mare | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | Comuna Teiu | 1 | 5 | 1 | 2 |
|  | Comuna Ungheni | 1 | 5 | 2 | 4 |
|  | **Total zona 8** | **20** | **100** | **56** | **112** |

Dupa cum se poate observa s-au construit un numar total de 20 platforme de tip A si un numar total de 56 platforme de tip B, pe care sunt amplasate 212 containere noi cu capacitatea de 1.1 mc. Aceste bunuri (platformele de colectare cu containerele aferente) vor fi concesionate viitorului operator de salubrizare.

**1.3.Colectarea deseurilor reziduale, reciclabile, din grupuri de containere amplasate pe strazi ( sistem de colectare la punct fix).**

Fiecare grup de containere cuprinde 2 containere de 1,1 mc ( unul pentru deseuri reziduale si unul pentru deseuri reciclabile). Aceste grupuri de containere vor fi amplasate de-a lungul strazilor principale din fiecare U.A.T, locatia acestor grupuri de containere va fi predata viitorului operator in perioada de mobilizare.

In tabelul nr.5 este prezentata distributia grupurilor de containere si numarul lor in localitatiile aferente Zonelor 1si 2

**Tabel nr.5** **Distributia grupurilor de containere si numarul lor in localitatiile aferente Zonei 8**

| **Nr. Crt.** | **Localitatea** | **Grupuri Containere**  **( numar)** | **Containere noi**  **1,1 mc**  **(numar)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zona 8 – Costesti** | |  |
|  | Oras Costesti +Sate | 27 | 54 |
|  | Comuna Barla | 19 | 38 |
|  | Comuna Buzoiesti | 21 | 42 |
|  | Comuna Caldararu | 9 | 18 |
|  | Comuna Harsesti | 8 | 16 |
|  | Comuna Izvoru | 8 | 16 |
|  | Comuna Lunca Corbului | 10 | 20 |
|  | Comuna Mirosi | 9 | 18 |
|  | Comuna Mozaceni | 9 | 18 |
|  | Comuna Negrasi | 9 | 18 |
|  | Comuna Popesti | 8 | 16 |
|  | Comuna Raca | 5 | 10 |
|  | Comuna Rociu | 9 | 18 |
|  | Comuna Recea | 10 | 20 |
|  | Comuna Slobozia | 17 | 34 |
|  | Comuna Stolnici | 12 | 24 |
|  | Comuna Suseni | 11 | 22 |
|  | Comuna Stefan cel Mare | 8 | 16 |
|  | Comuna Teiu | 5 | 10 |
|  | Comuna Ungheni | 11 | 22 |
|  | **Total zona 8** | **225** | **450** |

***Sursa datelor :*** Studiu de fezabilitate Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa –a II-a.

Suplimentar pentru colectarea deseurilor reziduale vor fi amplasate pe strazi containere pentru colectarea deseurilor reziduale. Aceste containere vor fi amplasate de-a lungul strazilor din fiecare U.A.T, avand in vedere faptul ca colectarea deseurilor reziduale nu se face din poarta in poarta, in pubele de 120l. Locatia acestor containere va fi predata viitorului operator in perioada de mobilizare.

In tabelul nr.6 este prezentata distributia containerelor pentru colectarea deseurilor rezidualesi numarul lor in localitatiile aferente Zonei 8.

**Tabel nr.6.** **Distributia containerelor pentru colectarea deseurilor reziduale si numarul lor in localitatiile aferente Zonei 8.**

| **Nr.**  **Crt.** | **Localitatea** | **Containere 1,1 mc, pentru colectarea deseurilor reziduale**  **(numar)** |
| --- | --- | --- |
|  | **Zona 8 – Costesti** |  |
| 1. | Oras Costesti +Sate | 23 |
| 2. | Comuna Barla | 47 |
| 3. | Comuna Buzoiesti | 55 |
| 4. | Comuna Caldararu | 23 |
| 5. | Comuna Harsesti | 22 |
| 6. | Comuna Izvoru | 21 |
| 7. | Comuna Lunca Corbului | 27 |
| 8. | Comuna Mirosi | 23 |
| 9. | Comuna Mozaceni | 20 |
| 10. | Comuna Negrasi | 22 |
| 11. | Comuna Popesti | 20 |
| 12. | Comuna Raca | 12 |
| 13. | Comuna Rociu | 24 |
| 14. | Comuna Recea | 27 |
| 15. | Comuna Slobozia | 42 |
| 16 | Comuna Stolnici | 30 |
| 17. | Comuna Suseni | 32 |
| 18. | Comuna Stefan cel Mare | 22 |
| 19. | Comuna Teiu | 15 |
| 20. | Comuna Ungheni | 29 |
|  | **Total zona 8** | **536** |

Numarul total de containere de 1,1 mc, care fac parte din grupul de containere pe strazi in zona 8 este de 986. Aceste containere cu capacitatea 1,1 mc din metal (otel zincat) in numar de 761 si din plastic (din polietilena de inalta densitate HDPE) in numar de 225 , vor fi concesionate viitorului operator de salubrizare. Aceste containere sunt noi si au fost achizitionate prin proiectul „ Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa – a II-a.”

In tabelul nr.7 este prezentat numarul total de containere care vor fi folosite de catre viitorul operator pentru colectarea la punct fix , functie de tipul de deseuri care vor fi colectate ( reciclabile,reziduale si biodegradabile).

**Tabel nr.7.** **Numarul total de containere,colectare la punct fix ,zona 8.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Numar total de containere de 1,1mc care vor fi amplasate pe platformele tip A,tip B si in „grupul de containere pe strazi”.** | **Numar de containere de 1,1mc care vor fi folosite pentru colectarea selectiva a deseurilor, rezultand deseuri reciclabile (hartie/carton , plastic, sticla).** | **Numar de containere de 1,1mc care vor fi folosite pentru colectarea deseurilor reziduale** | **Numar de containere de 1,1mc care vor fi folosite pentru colectarea fractiei organice –biodegradabila,**  **compostabila** |
| **Zona 8**  **Costesti** | 1198 | 341 | 837 | 20 |

Numarul total de containere , cu capacitatea de 1.1 mc , care vor fi utilizate de catre viitorul operator pentru colectarea la punct fix a deseurilor municipale generate in Zona 8 Costesti, este de 1198. Toate aceste containere cu capacitatea de 1.1 mc vor fi concesionate viitorului operator de salubrizare.

**2.Colectarea selectiva a deseurilor verzi ,biodegradabile din pietele Orasului Costesti Zona 8.**

In tabelul nr.8 se prezinta estimarea cantitatii de deseuri verzi biodegradabile din pietele din Orasului Costesti, care vor fi colectate din zona 8 - urbana.

**Tabel nr.8 . Estimare, cantitati de deseuri verzi, biodegradabile din pietele orasului Costesti**

|  | **Zona 8 Costesti**  **Oras Costesti** |
| --- | --- |
| AN | Estimare,cantitati deseuri verzi biodegradabile din pietele  ( tone/an) |
| 2015 | **18** |

***Sursa datelor: Calcule efectuate pe baza datelor din Studiul de fezabilitate*** „***Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa –a II-a.”***

Deseurile biodegradabile, cele din piete, vor fi colectate selectiv, de catre operatorul de salubrizare, pe baza unui program stabilit de comun acord cu autoritate administratiei publice locale din Orasul Costesti. Recipientele pentru colectarea acestor deseuri vor fi furnizate de catre operatorul de colectare - transport.

**3.Colectarea selectiva a deseurilor: voluminoase, menajere periculoase , din constructii - demolari in zona 8 Costesti judetul Arges.**

Estimarea cantitatiilor, pe tipuri de deseuri voluminoase,menajere periculoase si din constructii-demolari ,in zona 8 Costesti pentru anul 2015 , este prezentata in tabelul nr.9.

**Tabel nr. 9 Cantitati estimate de deseuri voluminoase, menajere periculoase si din constructii-demolari generate** **in zona 8 Costesti, pentru anul 2015**

| AN | Estimare,cantitati  deseuri voluminoase  ( tone/an) | Estimare,cantitati  deseuri menajere  periculoase  ( tone/an) | Estimare,cantitati deseuri din constructii-demolari  ( tone/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zona 8 Costesti** | | | |
| 2015 | **22** | **6** | **75** |

***Sursa datelor: Calcule efectuate pe baza datelor din Studiul de fezabilitate*** „***Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges Etapa –a II-a.”***

Deseurile voluminoase si cele din constructii - demolari vor fi colectate selectiv, de catre operator, pe baza comenzilor emise de catre generatorul de deseuri. Operatorul va stabili impreuna cu solicitantul ora si data ridicarii acestor deseuri.

Recipientele, special adaptate, pentru colectarea acestor tipuri de deseuri,precum si mijloacele de transport adecvate( vehicule corespunzatoare), vor fi furnizate de catre operator.

Deşeurile menajere periculoase vor fi colectate selectiv, de catre operator,acesta trebuind sa intocmeasca un program de colectare regulata ( de cel putin 4 ori pe an) pentru fiecare localitate din zona 8 Costesti a jud.Arges.

Pentru colectarea selectiva si transportul deseurilor menajere periculoase Autoritatea Contractanta va concesiona viitorului operator 1 container cu capacitatea de 2 mc si un camion de transport containere deseuri menajere periculoase, dotat cu sistem de incarcare/descarcare tip lif hidraulic.