**Anexa nr.18**

**LISTA**

**PUNCTELOR CRITICE PE CURSURILE DE APĂ DIN JUDEȚUL ARGES**

| **Nr. crt.** | **Curs**  **de apa** | **Localizare**  **Comuna / Sat** | **Denumire**  **punct critic** | **Descriere punct critic** | **Masuri**  **intreprinse** | **Masuri**  **propuse** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arges | Comuna Arefu / Sat Capatineni Ungureni | DN 7 C | Sectiune de scurgere diminuata pe L = 300 m si la Q > 40 mc/s inunda DN 7C si gospodariile adiacente | Lucrari de defrisare | Lucrari de defrisare |
| 2 | Arges | Comuna Corbeni / Sat Rotunda | Punct Rotunda | Eroziune mal drept pe o lungime de circa 100 m aparuta din 2005 | Monitorizare puncte critice | Lucrari de intretinere |
| 3 | Arges | Comuna Albestii de Arges | Pod Albesti - Cicanesti (CSA 250) | Amonte si aval de lucrarea de regularizare a R. Arges la coada lac Cerbureni, talvegul este coborat cu aprox. 1 m putand fi afectata lucrarea si podul | Monitorizare puncte critice | Lucrari de intretinere |
| 4 | Valea Albesti | Comuna Albestii de Arges / Sat Albestii Ungureni | Valea Albesti - amonte DN7C | Valea Albesti debuseaza in R. Arges la Km 299, fiind regularizata pe 1,5 km. Canalul betonat este partial degradat | Monitorizare puncte critice  Realizare zid sprijin L = 15m (2013) | Lucrari de intretinere |
| 5 | Valea Dumiresti | Comuna Albestii de Arges / Sat Albestii Ungureni | Pod DN7C | Podul peste Valea Dumiresti pe DN 7C este subdimensionat | Monitorizare puncte critice | Lucrari de decolmatare canal prin PGA |
| 6 | Valea Magura | Comuna Albestii de Arges / Sat Albestii Pamanteni | Podet Valea Magura | Podetul pe drumul local peste Valea Magura este subdimensionat | Monitorizare puncte critice | Lucrari de decolmatare |
| 7 | Arges | Municipiul Curtea de Arges | Pod Curtea de Arges - Rm. Valcea | Intre podul Curtea de Arges - Rm. Valcea (DN73C) si coada lacului Zigoneni, albia este degradata, talvegul fiind coborat cu aproximativ 2 m | Monitorizare puncte critice | Lucrari de intretinere |
| 8 | Valea Iasului | Municipiul Curtea de Arges | CSA 244 - canal beton  - detinator Primaria Curtea de Arges | Canal este colmatat aproximativ 70%, in dreptul statiei Lukoil.  Eroziune mal stang, dale de beton desprinse si cazute in canal | Monitorizare puncte critice | Lucrari de decolmatare |
| 9 | Valea Tutana | Comuna Baiculesti / Sat Tutana | Valea Tutana | Eroziuni de maluri intre km 6+800 si 4+300 | Lucrari de recalibrare albie (2015) | Lucrari de recalibrare |
| 10 | Valea Tutanita | Comuna Baiculesti / Sat Tutana | Pod DJ 704 F | Eroziune mal drept imediat amonte de pod, coborare talveg sub pod DJ704F la km 5+600 | Lucrari de recalibrare albie (2015) | Lucrari de intretinere |
| 11 | Arges | Comuna Merisani | Coada lac Vilcele (CSA 226) | Pod DC 274 Vilcele circulabil pe o banda, deteriorat amonte - mal stang | Monitorizare puncte critice | Lucrari de intretinere |
| 12 | Arges | Comuna Merisani / Sat Merisani | Punct confluenta cu R. Vilsan | Talveg coborat pe L = 400 m in zona de confluenta r. Arges cu r. Vilsan | Lucrari de defrisare | Lucrari de defrisare |
| 13 | Arges | Comuna Bascov /  Municipiul Pitesti | Pod DN7 | Digul mal drept incastrat in timpanul podului de pe DN 7 are cota coronamentului sub cota proiectata | Lucrari de recalibrare si defrisare 2015 | Lucrari de intretinere |
| 14 | Arges | Pitesti / Regularizare R. Arges | Regularizare R. Arges, in dreptul podului A1 | Mal stang erodat | Lucrari de recalibrare si defrisare 2015 | Lucrari de intretinere |
| 15 | Arges | Pitesti / Regularizare R. Arges | Prag Nr. 11 | Incastrare mal drept avariata, cu tendinta de strapungere a digului mal stang al canalului de fuga CHE | Monitorizare puncte critice | Finalizare investitie |
| 16 | Bascov | Comuna Bascov / Sat Bascov | Pr. Bascov zona debusare in r. Arges | Albia este erodata pe L = 150 m si pereul mal drept este rupt pe L = 50 m | Lucrari de recalibrare si defrisare 2016 | Lucrari de intretinere  Promovare obiectiv de investitie |
| 17 | Bascov | Comuna Bascov / Sat Bascov | Zonele: Rotareasa, Florea, prelungirea Micsunele si str. Garlei | Eroziuni si degradari de maluri | Lucrari de recalibrare si defrisare 2014 – 2015 | Lucrari de intretinere  Promovare obiectiv de investitie |
| 18 | Bascov | Comuna Draganu / Sat Dumbravesti | Punct Prioteasa | Eroziuni si degradari de maluri | Monitorizare puncte critice | Lucrari de recalibrare albie  Promovare obiectiv de investitie |
| 19 | Bascov | Comuna Draganu / Sat Prislopu Mare | Zona Lunca | Eroziuni si degradari de maluri | Monitorizare puncte critice | Lucrari de recalibrare albie Promovare obiectiv de investitie |
| 20 | Bascov | Comuna Bascov / Sat Mica | Punct Mica | Eroziuni si degradari de maluri | Lucrari de recalibrare albie in 2016 | Lucrari de intretinere  Promovare obiectiv de investitie |
| 21 | Argeş | Comuna Călineşti - Oras Topoloveni - Leordeni | Zona aval baraj Goleşti | Coborâre talveg şi eroziune de maluri | Realizare SF privind *Amenajarea r.Argeş pe sector baraj Goleşti – baraj Ogrezeni* | Promovare investitie |
| 22 | Vilsan | Nucsoara / Sat Gruiu | Drum forestier - proprietar RNP | Apararile sunt degradate pe tronsonul dintre Hm 290-335 | Lucrari de igienizare albie prin defrisare vegetatie in 2016 | Lucrari de defrisare |
| 23 | Vilsan | Comuna Bradulet / Sat Bradet | Fabrica Lactate - prag fund - detinator CJAg | Pragul de fund este degradat aval 50 m pod | Lucrari de defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 24 | Vilsan | Comuna Bradulet | Fabrica Lactate | Aval pod spital, zona “Fabrica Lactate”, mal stang – alunecari de versant cu ingustarea albiei, mal drept erodat (aval CSA 48) | Lucrari de recalibrare albie si defrisare vegetatie | Lucrari de intretinere a albiei si defrisare |
| 25 | Vilsan | Comuna Bradulet / Sat Gales | Punct Costache | CSA 38 – aval debusare Valea Galesului, eroziune mal stang | Lucrari de recalibrare albie si defrisare vegetatie | Lucrari de intretinere a albiei si defrisare |
| 26 | Vilsan | Comuna Bradulet | Punct Dinescu | Amonte 200 m CSA 38 - eroziune mal drept | Lucrari de recalibrare albie si defrisare vegetatie | Lucrari de intretinere a albiei si defrisare |
| 27 | Vilsan | Comuna Bradulet | Punct Manolescu - detinator RAJDA | Amonte 50 m CSA 38 - aparare de mal din gabioane, mal drept, rupta | Lucrari de recalibrare albie si defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 28 | Vilsan | Comuna Bradulet | Punct hotar Bradulet | Amonte 500 m CSA 45 - eroziune mal stang | Lucrari de defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 29 | Vilsan | Comuna Bradulet | Punct Neagoe | CSA 39 - albie ingusta | Lucrari de defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 30 | Vilsan | Comuna Musatesti | Pod Mocanita | Amonte 200 m CSA 35 - depuneri aluviuni in albie | Lucrari de defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 31 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Vilsanesti | CSA 25 | Pod Vilsanesti - Costesti, CSA 25 | Lucrari de recalibrare a albiei in parteneriat cu Primaria Musatesti | Lucrari de intretinere a albiei si defrisare |
| 32 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Costesti - Valsan | Pod R. Vilsan - CSA 22 | Aparare mal stang degradata, eroziune mal stang amonte;  Lucrare finalizata "*Amenajare R. Vilsan intre localitatile Bradet -Vilcele*" - protectie mal drept din anrocamente distrusa, aval pod | Lucrari de recalibrare a albiei si defrisare | Reparatie protectie mal prin PGA |
| 33 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Valea Faurului | Pod DC224 Valea Faurului – Musatesti - detinator Primaria Musatesti | Aparare zid gabioane mal stang deteriorata in amonte de pod | Lucrari de defrisare | Lucrari de defrisare |
| 34 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Vilsanesti | Pod DC 218 Costesti - Valea Muscelului - detinator Primaria Musatesti | Protectie pod gabioane, mal drept, amonte pod, deteriorata | Lucrari de recalibrare albie si defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 35 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Vilsanesti | Pod DJ 703 I Merisani – Bradet - detinator: RAJDA | Protectie dale beton mal stang, amonte pod afectata;  Regularizare R. Vilsan 7.5 km - prag de fund rupt | Lucrari de defrisare si recalibrare prin PGA | Lucrari de defrisare |
| 36 | Vilsan | Comuna Musatesti / Sat Vilsanesti | Punct Joagar | Regularizare R. Vilsan 7.5 km - prag de fund rupt | Lucrari de reparatii cu saltele de fascine si cuburi | Refacere prag, Lucrari de defrisare |
| 37 | Vilsan | Comuna Malureni / Sat Soptana | DC 216A | Zona punte pietonala si drumul de acces DC 216A (mal drept) afectate - recalibrearea albiei pe 1200 m distrusa | Lucrari de recalibrare a albie si defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 38 | Vilsan | Comuna Malureni / Sat Zarnesti | "Amenajare R. Vilsan intre localitatile Bradet -Vilcele" | Lucrare finalizata "*Amenajare R. Vilsan intre localitatile Bradet -Vilcele*" - protectie anrocamente si zid gabioane deteriorate, amonte pod, mal stang | Lucrari de recalibrare a albie si defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 39 | Valea Toplita | Comuna Malureni / Sat Toplita / Catun Bohari | Pod DJ 703 I Merisani – Bradet - Detinator: RAJDA | Aripa aparare mal stang afectata;  Rampa acces degradata pe un sens de circulatie;  Albie V. Toplita colmatata | Lucrari de defrisare vegetatie | Lucrari de defrisare |
| 40 | Vilsan | Comuna Malureni / Sat Malureni | Pod DJ 703 I Merisani – Bradet - Detinator: RAJDA | Protectie dale beton mal stang degradata amonte pod;  Rampa acces pod deteriorata;  Eroziune mal stang amonte pod;  Recalibrarea albiei pe 1200 mdistrusa | Lucrari de defrisare vegetatie si recalibrare albie | Lucrari de defrisare |
| 41 | Vilsan | Comuna Budeasa / Sat Calotesti + Sat Valea Marului | Pod - detinator: RAJDA | protectie pod mal drept amonte afectata, rampa de acces pod afectata pe un sens de circulatie | Lucrari de defrisare | Lucrari de defrisare |
| 42 | Vilsan | Budeasa / Sat Valea Marului | Amenajare R. Vilsan intre localitatile Bradet - Vilcele - amonte prag fund Vilcele | La km 0.3 se afla un prag de fund din cadrul lucrarii finalizate "*Amenajare R. Vilsan intre localitatile Bradet -Vilcele*" – protectie mal stang anrocamente amonte prag este distrusa | Lucrari de defrisare | Lucrari de recalibrare albie, refacere protectie mal stang |
| 43 | Raul Doamnei | Comuna Cosesti / Sat Jupanesti | Zona CSA 25-26 | Eroziune mal drept, 300 m aval de pod | Lucrari de defrisare | Realizare protectie de mal este prinsa in proiectul "*Amenajarea R. Doamnei la Corbi, Domnesti, Pietrosani, Cosesti*" |
| 44 | Raul Doamnei | Comuna Maracineni /  Acumulare Maracineni | Acumulare Maracineni | Prabusire de placi si mal pe o lungime de 125 m între km 0+575 - 0+700  Degradare dig protectie versant mal stang | Reactualizare Studiu de Fezabilitate conform Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii | Promovare investitie |
| 45 | Parau Budeasa | Comuna Maracineni /  Acumulare Maracineni | Debusare pr. Budeasa rigola mal drept Ac. Maracineni | Prabusire placi pereu km2+137 | Reactualizare Studiu de Fezabilitate conform Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii | Promovare investitie |
| 46 | Parau Budeasa | Comuna Maracinen | Statia Lukoil - confl. rigola ac. Maracineni | Albie ingustata | Reactualizare Studiu de Fezabilitate conform Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii | Lucrari de decolmatare prin parteneriat intre A.B.A.A.V si Primaria Maracineni |
| 47 | Parau Pauleasca | Comuna Micesti / Sat Pauleasca | Pct. " Puntea Inalta " D.J. 740 km 8+700 L = 15m | Eroziune (caverna) aparuta in dreptul podului metalic amonte mal drept peste Valea Pauleasca ce face legatura intre satele Micesti si Pauleasca | Lucrari de decolmatare | Lucrari de decolmatare prin parteneriat intre A.B.A.A.V si Primaria Micesti |
| 48 | Parau Pauleasca | Comuna Micesti / Sat Pauleasca | Aval confl. cu pr. Troislav km 8+700 | Eroziune mal stang - distrugere gablioane | Lucrari de decolmatare | Lucrari de decolmatare prin parteneriat intre A.B.A.A.V si Primaria Micesti |
| 49 | Parau Pauleasca | Comuna Micesti / Sat Pauleasca | Aval pod DN 73 | Eroziune mal stang pe o lungime de 30 m | Lucrari de decolmatare | Lucrari de decolmatare prin parteneriat intre A.B.A.A.V si Primaria Micesti |
| 50 | Raul Targului | Municipiul. Câmpulung | Regularizare Râul Târgului in zona mun.Câmpulung *(amonte și aval de puntea pietonala Pasarica )* | Praguri de fund deteriorate, pereu din beton şi grindă prăbuşite in albie pe o lungime de 85 m, aparare de mal din gabioane subspalate si inclinate pe o lungime de 50 m, distruse pe o lungime de 10 m | Lucrari de intretinere | Lucrari de intretinere |
| 51 | Raul Targului | Municipiul. Câmpulung | Amenajare Râul Târgului între loc.Câmpulung şi Clucereasa ( *zona CHEMP Schitu Golesti )* | Erodare mal stang in capatul aval al radierului pragului din beton existent cu prabusirea malului pe o lungime de aproximativ15 m | Lucrari de intretinere | Lucrari de intretinere |
| 52 | Raul Targului | Comuna Schitu Goleşti / Sat Schitu Goleşti | Amenajare Râul Târgului între loc.Câmpulung şi Clucereasa (*amonte pod Linioara, amonte pod Valea Pechii, amonte pod DN 73 )* | Lucrarea de amenajare a fost distrusa in urma viiturii din anul 2010 si au aparut eroziuni pe ambele maluri | Lucrari provizorii de terasamente | Lucrari de intretinere |
| 53 | Raul Targului | Comuna Mihăeşti/ Sat Mihaesti | Amenajare Râul Târgului între loc.Câmpulung şi Clucereasa *(aval pod CF Furnicosi - Valea Popii)* | Lucrarea de amenajare a fost distrusa in urma viiturii din anul 2010 si au aparut eroziuni pe ambele maluri | Lucrari provizorii de terasamente | Lucrari de intretinere |
| 54 | Raul Targului | Comuna Stalpeni / Sat Stalpeni | Amenajare Râul Târgului între loc.Câmpulung şi Clucereasa *(aval punte Opresti-aval punte Livezeni balastiera)* | Lucrarea de amenajare a fost distrusa in urma viiturii din anul 2010 si au aparut eroziuni pe ambele maluri | Lucrari de intretinere | Lucrari provizorii de terasamente |
| 55 | Raul Targului | Comuna Ţiţeşti / Sat Ţiţeşti | Amenajare Râul Târgului între loc.Câmpulung şi Clucereasa (*amonte pod Bajesti - acumulare Clucereasa)* | Lucrarea de amenajare a fost distrusa in urma viiturii din anul 2010 si au aparut eroziuni pe ambele maluri | Lucrari de intretinere | Lucrari provizorii de terasamente |
| 56 | Argesel | Comuna Vultureşti / Sat Vultureşti | Amenajare Râul Argeşel între loc.Hârtieşti şi oraş Mioveni *(in punctul Padurea Statului)* | Digul apărare mal drept din materiale locale este distrus pe o lungime de 400 m | Lucrari de intretinere | Lucrari de intretinere |
| 57 | Argesel | Comuna Vultureşti / Sat Barzesti | Amenajare Râul Argeşel între loc.Hârtieşti şi oraş Mioveni *(amonte-aval pod DC 739 )* | A fost distrus in totalitate Digul de anrocamente amonte pod ;  Au fost distruse 2 praguri de fund din anrocamente | Lucrari provizorii de terasamente amonte de pod | Lucrari de intretinere |
| 58 | Bratia | Comuna Berevoiesti | Amenajare raul Bratia intre loc.Berevoiesti si Balilesti | Au fost deteriorate 2 praguri de fund din anrocamente (lipsa piatra) | Lucrari de intretinere | Lucrarile au fost executate de SC Pentaco SA si urmeaza a se remedia din garantiile de buna executie retinute |
| 59 | Bratia | Comuna Aninoasa | Amenajare raul Bratia intre loc.Berevoiesti si Balilesti *(zona Nevrintu)* | Pragul de fund Z7 necesita completari de anrocamente | Lucrari de intretinere | Lucrarile au fost executate de SC Pentaco SA si urmeaza a se remedia din garantiile de buna executie retinute |
| 60 | Parau Slanic | Comuna Aninoasa / Sat Slănic, Sat Valea Siliştii | Pod Dobresti | Eroziuni ale malurilor de la pod Dobreşti pana la pod Broşteni pe o lungime de aproximatuiv 5 km ;  afecteaza gradini si terenuri agricole limitrofe | Lucrari de reprofilare a albiei | Lucrari de intretinere |
| 61 | Bratia | Comuna Vladesti | Amenajare raul Bratia intre loc.Berevoiesti si Balilesti (*amonte punte Ruginoasa*) | Aparare de mal stang din gabioane este degradata pe o lungime de aproximativ 40 m | Lucrari de intretinere | Lucrarile au fost executate de SC Pentaco SA si urmeaza a se remedia din garantiile de buna executie retinute |
| 62 | Pr. Rausor | Comuna Rucar | Regularizare si aparare inundatii parau Rausor la Rucar | Zidurile laterale din zidarie de piatra prezinta brese, dizlocari, iar zidurile din beton prezinta fisuri, subspalari | Refacere puctuala in zona unde zidul a fost prabusit in albie pe o lungime de 10 m.  Realizare Nota de Fundamentare pentru zna neamenajata | Lucrari de intretinere si extindere pe o lungime de 13 km in amonte prin promovarea unui obiectiv de investitie |
| 63 | Argesel | Comuna Mioarele / Sat Suslăneşti | Zona ferma Cojanu | Eroziune de mal activa pe o lungime de aproximativ 30 m, h mal = 2 - 3 m ;  Zidul de sprijin din beton de pe malul stang este prabusit in albie, putand afecta DN 73 D | Lucrari de intretinere | Lucrari de intretinere |
| 64 | Bratia | Comuna Balilesti | Pod Ulita / Pod Priboaia | Eroziuni ale malurilor intre pod Ulita - pod Priboaia si pod DJ 732 - pod Bajesti ;  Pot fi afectate gradini, livezi si terenuri agricole limitrofe | Lucrari de reprofilare a albiei aval pod Priboaia – punct Silistea | Lucrari provizorii de senalizare si reprofilare a albiei |
| 65 | Vedita | Comuna Vedea /  Sat Vata si Chitani | Sat Vata si Chitani | Albie ingusta, puternic colmatata si eroziuni de mal | Lucrari de investitii in curs de derulare | Finalizare obiectiv de investitie |
| 66 | Cotmeana si Virtej | Comuna Babana /  Sat Babana și  Sat Cotmenita | Sat Babana și  Sat Cotmenita | Albie ingusta, maluri abrupte, panta foarte mare | Lucrari de investitii in curs de  derulare si afectate de inundatiile din iulie 2014 | Refacere proiectare zona calamitata  Exista SF pentru zona Cotmenita |
| 67 | Cotmeana | Comunele Hirsesti, Stolnici si Birla | r. Cotmeana | Eroziuni de mal, albie colmatata, maluri joase | Prin PGA 2015 si 2016 in zona sat Badesti s-a executat o aparare de mal in lungime de 100 ml  Reactualizare Studiu de Fezabilitate in conformitate cu Strategia National de Managemnt a Riscului la Inundatii | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 68 | Cotmeana | Comuna Sapata / Sat Lipia | Sat Lipia | Eroziune de mal | Realizare Studiu de Fezabilitate | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 69 | Cotmeana | Comuna Sapata / Sat Mirțești | Școala general Mîrțești | Eroziune mal sting | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 70 | Cotmeana | Comuna Sapata | Parc petrolier nr. 9 OMV | Eroziune de mal | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 71 | Piriul Ciinelui | Comuna Caldararu / Sat Strimbeni | Sat Strimbeni | Albie ingusta, maluri joase, sectiune subdimensionata | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 72 | Berivoaia | Comuna Negrasi | Pr. Berivoaia | Albie ingusta, maluri joase, sectiune subdimensionata | Monitorizare puncte critice | Realizarea lucrarilor de decolmatare din surse proprii in anul 2017, în parteneriat cu Primăria comunei Negrasi |
| 73 | Teleorman | Comuna Popesti | Rau Teleorman in zona de debusare a vailor locale | Albie colmatata, sectiune redusa | Monitorizare puncte critice | Realizarea lucrarilor de decolmatare din surse proprii 2017, în parteneriat cu Primăria comunei Popesti |
| 74 | Mirghia | Comuna Lunca Corbului / Sat Mirghia | Sat Mîrghia | Eroziuni de mal, albie ingusta, maluri abrupte | Realizare Studiu de Fezabilitate | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 75 | Valea Copacilor | Oras Costesti / Sat Zorile | Sat Zorile | Eroziuni de mal | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 76 | Dimbovnic | Comuna Slobozia | Com. Slobozia | Eroziune de mal | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 77 | Teleorman | Comuna Izvoru | Com. Izvoru | Albie ingusta, maluri joase, sectiune subdimensionata | Realizare Studiu de Fezabilitate | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 78 | Teleorman | Comuna Ungheni / Sat Goia | Sat Goia | Eroziune de mal, albie ingusta si colomatata | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |
| 79 | Cotmeana | Comuna  Poiana Lacului | Com. Poiana Lacului | Eroziune mal sting | Realizare Nota de Fundamentare | Promovare Studiu de Fezabilitate |