Anexa 3

LA Hot. Nr.........................

**Principalii indicatori tehnico-economici**

**"Modernizare pe DJ 703B (DJ 679) Padureti – Costesti (DN 65A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului si Costesti”**

**1. Valoarea totala a investitiei (INV),** inclusiv TVA (mii lei):

* 25.019,087 mii lei cu T.V.A.

Din care Constructii montaj (C+M):

* 22.900,206 mii lei cu T.V.A.

**2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)**

ANUL I: 5.264,635 / 4.810,968 mii lei cu T.V.A. - 25%

ANUL II: 8.423,296 / 7.697,548 mii lei cu T.V.A. - 40%

ANUL III: 7.370,384 / 6.735,355 mii lei cu T.V.A. - 35%

**3. Durata de realizare** — 31 luni

**4. Capacitati (in unităţi fizice si valorice)**

**4.1. Capacităţi fizice**

* lungime drum L = 10.012 m
* latime parte carosabila 1 = 6.00 m
* suprafaţă totală carosabil SC = 60432 mp
* amenajări drumuri laterale N = 44 buc.
* acostamente 1.00m lăţime (din care 0.25m consolidate) L = 20144 m
* şant din pamant cu sectiune trapezoidala L = 12914 m
* şant pereat L = 7110 m
* accesuri către proprietăţi N = 165 buc.
* tuburi prefabricate din beton, D1000mm L = 81.00 m
* timpane podete (pentru D1000mm) N = 18 buc.
* tuburi prefabricate din beton, D600mm L = 440.00 m
* timpane podete (pentru D6000mm) N = 86 buc.
* ridicat camine la cota N = 139 buc.
* Podet dalat D4 N = 1 buc.
* Podet tip P2 N = 1 buc.
* Marcaj longitudinal L = 30.04 km
* Marcaj transversal S = 390 mp
* Indicatoare rutiere N = 180 buc.
* Borne kilometrice N = 10 buc.
* Borne hectometrice N = 91 buc.
* Aparate de reazem din neopren fixe N = 10 buc.
* Aparate de reazem din neopren mobile N = 10 buc.
* Beton in elevatii C25/30 V = 74 mc
* Beton in suprastructura C35/45 V = 205 mc
* Grinzi prefabricate L=12.00m, h=0.72m N = 4 buc.
* Grinzi prefabricate L=18.00m, h=0.80m N = 6 buc.
* Rosturi de dilatatie, D=50mm L = 70.20 m
* Hidroizolatii S = 1026 mp
* Parapet pietonal L = 174.8 m
* Parapet directional L = 320 m
* Reparatii cu betoane/mortare speciale S = 610 mp
* Protectie cu vopsea speciala (supra.+infra.) S = 2930 mp
* Pereu din piatra bruta S = 400 mp
* Saltea de gabion 5.00mx0.5mx5.00m N = 60 buc.

**4.2. Capacităţi valorice**

* Terasamente 405.369 mii lei fara T.V.A
* Structura rutiera 12,021.967 mii lei fara T.V.A.
* Dispozitive scurgere ape 1,118.010 mii lei fara T.V.A.
* Podete 1,192.419 mii lei fara T.V.A.
* Drumuri. laterale 1,387.653 mii lei fara T.V.A.
* Lucrari conexe 31.275 mii lei fara T.V.A.
* Siguranta circulatiei 157.907 mii lei fara T.V.A.
* Pod km 56+959 466.525 mii lei fara T.V.A.
* Pod km 58+046 404.995 mii lei fara T.V.A.
* Pod km 58+501 1,661.218 mii lei fara T.V.A.